Precuts Efficiency

nue QE nue CC (nonQE)

Energy (MeV) 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 2000 4000 6000 8000 10000